Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

«Северская школа-интернат для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Симон

«\_23\_»\_декабря\_2022 г.

**План**

**по устранению нарушений законодательства**

**о социальной защите инвалидов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Выявленное нарушение** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Правовое основание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Отсутствует контрастное выделение краев входной калитки относительно -ограждения | Июнь-июль 2023 год | Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | Табл. А.1 п. 2.1 (графа 5) СП 136.13330.2012 |
| 2. | У входа на земельный участок образовательного учреждения отсутствует доступные для маломобильных групп населения (далее МГН) элементы информации об объекте | Апрель-май 2023 год | Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | П. 5.1.1 СП 59.13330.2020, подпункт «е» п. 3 Порядка |
| 3. | Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации для лиц с нарушением зрения, а именно система радиоинформирования и звукового ориентирования. | Апрель-май2024 год, При наличии финансирования | Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | ГОСТ Р 59431-2021,п. 5.1.3, 6.5.3 СП 59.13330.2020, п. 10.3.1, прил. Г (рис. Г.19) СП 136.13330.2012 п. 14 Приказ от 11.07.2019 № 397/пр., подпункт «е» п. 3 Порядка |
| 4. | Перед внешним лестничным маршем отсутствуют предупреждающие наземные тактильные указатели, информирующие о наличие на пути движения лестничного марша | В случае капитального ремонта | Подрядчик.Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | П. 5.1.10 СП 59.13330.2020,п. 5.8 СП 136.13330.2012п. 3 табл. 4 ГОСТ Р 52875-2018 |
| 5. | Ступени внешнего лестничного марша не являются одинаковыми по высоте в пределах одного марша | В случае капитального ремонта | Подрядчик.Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | П. 5.1.12 СП 59.13330.2020, подпункт «а» п. 3 Порядка) |
| 6. | Поручни, установленные на внешнем лестничном марше: отсутствуют горизонтальные завершающие участки, равные 0,3 м. | В случае капитального ремонта | Подрядчик.Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | П. 5.1.13 СП 59.13330.2020, п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017 |
| 7. | Контрастное выделение краевых ступеней внешнего лестничного марша нанесено не в соответствии с пунктом 6.2.8 СП 59.13330.2020 (см. п.11) | Июнь-июль 2023 год | Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | П. 6.2.8 СП 59.13330.2020  |
| 8.  | Вход в здание не оборудован тактильной информационной вывеской с информацией, содержащей сведения о наименовании, адресе, контактных телефонах и графике работы, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля | Апрель-май 2023 год | Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | П. 6.5.9 СП 59. 13330.2020, статья 8 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», пункт 6 статьи ФЗ закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, подпункт «а» п. 4 Порядка |
| 9. | Кнопка вызова обозначена не тактильной табличкой | Апрель-май 2023 год | Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | П. 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020 |
| 10. | Лестничные марши не оснащены двусторонними опорными поручнями | В случае капитального ремонта | З Подрядчик.ам директора по АХРБашкатова Т.В. | П. 5.1.13 СП 59.13330.2020, подпункты «а», «б» п. 3 Порядка |
| 11. | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней внутреннего лестничного марша. | Июнь-июль 2023 год | Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | П. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |
| 12. | Отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения | Апрель-май 2023 год | Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | П. 6.5.9. СП 59.13330.2020, подпункт «е» п. 3 Порядка |
| 13 | На путях эвакуации имеется перепад высот более 0,014 м  | В случае капитального ремонта | Подрядчик.Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | П. 9.3.8 СП 1.13130.2020, пункт 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| 14. | Отсутствуют низко расположенные настенные направляющие линии вдоль всего маршрута эвакуации. | Апрель-май 2024 год | Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | П. 9.3.3.2 ГОСТ 34428-2018 |
| 15. | Отсутствует информация в доступной для инвалида по зрению форме. | Апрель-май 2024 год | Зам директора по АХР Башкатова Т.В. | Подпункт «е» п. 3 Порядка |
| 16. | Отсутствует пандус или подъемное устройство внутри здания, доступное для МГН (относится к ступеням, где есть перепад высоты 0,014 м) (см. п.7, п.11) | В случае капитального ремонта | Подрядчик.Зам директора по АХРБашкатова Т.В. | П. 6.2.8 СП 59.13330.2020 |